ДО УВАГИ!
Оновлення збірки КП ІВК 1.920.1714 до 1.920.2313
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.2313 Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	норму середньомісячної тривалості робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості на 2025 рік при 40-годинному робочому тижні – 174,00 люд.год для розрахунку заробітної плати, з урахуванням терміну дії воєнного стану до 02 лютого 2026 року (збірник „Ціноутворення у будівництві” №11, листопад, 2025 р.);
•	 показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 1 липня 2025 року (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку);
•	 дані по прогнозному рівню інфляції на 2026–2028 роки, які введено в розрахунок 13-4Р «Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 (збірник «Ціноутворення у будівництві»  № 8, серпень 2025 р.);
•	 ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):  
•	 РЕКНб «Транспортні споруди» КНП_42381229-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – ТОР,	
•	 РЕКНб «Вуальна гідроізоляція поверхонь будівельних конструкцій методом ін’єктування» КНП 32961977-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – МБД,
•	 РЕКНб «Антикорозійний захист бетонних та залізобетонних конструкцій на об’єктах водовідведення та водоочищення з використанням матеріалів ТМ «МС-BAUCHEMIE» КНП 33482370-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – БХМ; 
•	 ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):
•	 РЕКНр «Транспортні споруди» КНП_03359018-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – КВШ,
•	 РЕКНр «Безнапірні трубопроводи» КНП_45838154-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – БЗТ,
•	 РЕКНр «Відновлення покриву металевих конструкцій» КНП-35586054-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – СНЛ, 
•	 РЕКНр «Комплекс робіт з стабілізації і підсилення ґрунтів основ, підйому і вирівнювання фундаментів та фундаментних плит будівель і споруд різного призначення методом ін’єктування геополімерними матеріалами системи GEORESIN» КНП_37770154-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – ГРН,
•	 РЕКНр «Муфтування зварних з’єднань попередньоізольованих труб при усуненні пошкоджень на теплових мережах» КНП 40538421-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – МРЖ,
•	 РЕКНб «Видалення грата після стикового зварювання поліетиленових труб» КНП-42434275–001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром –  ТХН.

Доповнено:
•	 функцією введення до екранної форми локального кошторису даних з книг MS Excel, Libre Office і текстових файлів (розширення *.xlsx, *.xls, *.ods, *.txt та *.csv), що надає можливість додати до локального кошторису перелік норм та позицій, наведених у цих файлах. Підтримуються документи за формою локального кошторису, дефектного акта, відомості обсягів робіт, прайс-листа та інших табличних форм. На панелі кнопок швидкого доступу додано кнопку «Введення даних з табличного (текстового) документа …» і пункт меню в екранній формі локального кошторису під правою кнопкою мишки – Службові функції - «Введення даних з табличного (текстового) документа …». Інструкція по роботі з цією функцією додана до пункту меню Довідка – Допоміжна інформація – Введення даних з табличного (текстового) документа;
•	 можливістю збереження друкованих форм документів у форматі PDF;
•	 екрану форму Глав витрат Приміткою 18-4, яка автоматично підсумовує значення наведені у примітках по главах, які активовані у поточній будові;  
•	 можливістю видалення групи позицій із бібліотеки індивідуальних норм;
•	 пунктом меню «Ресурси, коеф., …» на рівні локального кошторису на придбання обладнання у дереві будівництва – відображається тільки список ресурсів (обладнання) обраного кошторису на придбання обладнання; 
•	 попередженням про нестандартні ситуації при введені / виведенні файлу ІБД6;
•	 можливістю читання книг MS Excel, Libre Office і текстових файлів (розширення *.xlsx, *.xls, *.ods, *.txt та *.csv) та оновленим інтерфейсом вибору граф для введення - при використанні функції «Додати матеріали та устаткування з прайсу»: кнопка «Бібліотеки» - «Додати матеріали та устаткування з прайсу» або в екранній формі локального кошторису – контекстне меню – «Службові функції» - «Завантажити матеріали з файлу».

Оновлення збірки КП ІВК 1.920.1615 до 1.920.1714
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.1714 Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	 норму середньомісячної тривалості робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості на 2025 рік при 40-годинному робочому тижні – 171,75 люд.год для розрахунку заробітної плати, з урахуванням терміну дії воєнного стану до 06 серпня 2025 року (збірник „Ціноутворення у будівництві” №5, травень, 2025 р.);
•	 показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 1 квітня 2025 року (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку);
•	 ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):  
	- РЕКНб «Заглиблення металевих паль віброзаглиблювачами» КНП 33653812-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – МСТ;
	 - Зміну №1 до РЕКНб «Улаштування гідроізоляції з полівініл-хлоридних матеріалів підземних бетонних та залізобетонних конструкцій» КНП 41852070-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – МГП,

Доповнено:
•	 можливістю передачі інформації з файлу тендерної документації (*.tdr) до інших кошторисних програмних комплексів через файл обміну ІБД 6 (меню "Файл" -> "Експорт будівництва" -> "Експорт в ІБД ред.6");
•	 покращеною візуалізацією активної вкладки у вікнах програми, що мають декілька вкладок.

Оновлення збірки КП ІВК 1.920.1520 до 1.920.1615
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.1615   Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	 усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів - станом на 01.04.2025 р. (збірник „Ціноутворення у будівництві” №4, квітень, 2025 р.);
•	 усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом - станом на 01.04.2025 р. (збірник „Ціноутворення у будівництві” №4, квітень, 2025 р.);
•	 ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):  
	- РЕКНр «Демаркування дорожньої розмітки водоструминною машиною» КНП 38986599-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – ХПР,
	- РЕКНр «Відновлення покриву металевих конструкцій» КНП 35586054-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – СНЛ.
	 
Доповнено:
•	 налаштуванням порядку розташування документів під час друку у наборі, при формуванні пакетного друку;
•	відображенням коригуючого коефіцієнту (якщо коефіцієнт не дорівнює 1) у друкованих формах документів «на окремі види витрат» на рівні підсумкових документів; 
•	друковану форму "Відомість устаткування", після підсумку рядком «- у т.ч. без урахування витрат на розміщення обладнання, що не монтується»;  
•	на рівнях – будівництво, об’єкт та кошторис, у вікні "Ресурси, Коеф, ЗВВ...." закладка "Ресурси", розділ «Обладнання та матеріали» інформацією щодо витрат на розміщення та розбирання обладнання, що не монтується, у разі наявності цих витрат.

Оновлення збірки КП ІВК 1.920.1505 до 1.920.1520
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.1520 Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	 ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):  
	- РЕКНб «Опорядження стін панелями CLICWALL» КНП 44225887-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – ВОЛ,
	- РЕКНб «Установлення і розбирання інвентарних риштувань типу «PERI»» КНП 31032954-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – ПЕР,
	- РЕКНр «Ремонт та захист бетонних і залізобетонних конструкцій з використанням матеріалів ТМ «POLIMIN»» КНП 31481925-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – ФНП,
	- РЕКНб «Улаштування неексплуатованих покриттів з використанням покрівельних мембран SOPREMA» КНП 24729256-001:2024 та РКНЕМ «Механізми для улаштування неексплуатованих покриттів з використанням покрівельних мембран SOPREMA» КНП 24729256-002:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – ГЗМ,
	- РЕКНр «Демаркування дорожньої розмітки водоструминною машиною» КНП_38986599-001:2025, у складі нормативної бази ІВК з шифром – ХПР,
	- РЕКНр «Комплекс робіт з відновлення трубопроводів: технічний відеоогляд, влаштування гнучких полімерних рукавів» КНП 31863636-001:2024 та РКНЕМ «Машини та механізми для комплексу робіт з відновлення трубопроводів: технічного відео огляду, влаштування гнучких полімерних рукавів» КНП 31863636-002:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – САН. 

Оновлення збірки КП ІВК 1.920.1111 до 1.920.1505
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.1505 Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	 рівень середньомісячної заробітної плати при визначенні вартості будівництва для розряду складності робіт у будівництві 3,8 згідно з наказом Мінрегіону №196 від 27.07.2018 р. у розмірі 18570,02 грн.;
•	 норму середньомісячної тривалості робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості на 2025 рік при 40-годинному робочому тижні – 169,58 люд.год для розрахунку заробітної плати, з урахуванням терміну дії воєнного стану до 08 травня 2025 року (збірник „Ціноутворення у будівництві” №2, лютий, 2025 р.);
•	 показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 1 січня 2025 року (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку);
•	 ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):  
	- РЕКНб «Улаштування гідроізоляції з полівінілхлоридних матеріалів підземних бетонних та залізобетонних конструкцій» КНП 41852070-001:2024 і РКНЕМ «Машини і механізми для улаштування гідроізоляції із полівінілхлоридних матеріалів» КНП 41852070-002:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – МГП,
	- РЕКНб «Улаштування гідроізоляції з полівінілхлоридних матеріалів тунельних споруд, станцій метрополітену, захисних споруд та бомбосховищ» КНП 41852070-001:2024 і РКНЕМ «Машини і механізми для улаштування гідроізоляції із полівінілхлоридних матеріалів» КНП 33740357-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – МАП;
•	 розрахунок  коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт (КНУ «Настанова з визначення вартості проектних…. робіт…» п. 2.9. У вікні «Опис проекту», через кнопку «калькулятор», відкривається вікно «Коефіцієнт зміни вартості проектних робіт» де користувач може задати дані для розрахунку;
•	 можливість створення, збереження, імпорту та експорту класифікаторів користувача. Рядок основного меню, пункт «Бібліотеки», відкриває список меню з якого вибираємо «Класифікатори видів робіт…». Використання класифікаторів користувача при складанні кошторисної документації.

Доповнено:
•	 пошуком за назвою документу в розділі «Шаблони», який розташовано в «Налаштуванні друкованих форм» у вікні з переліком документів доступних для перегляду та друку;
•	 пошуком певного ресурсу у переліку ресурсів, при використанні функції «Заміна ресурсу зі списку» на рівні будівництва, об’єкту, локального кошторису та групи виділених ресурсів;
•	 додатковим вікном з можливістю налаштування друкованих форм документів. В рядок основного меню, пункт «Параметри» додано підпункт «Налаштування друкованих форм». Також доступно при попередньому перегляді документів, кнопка «Налаштування друкованих форм»;
•	 налаштування середньої відстані перевезення будівельних матеріалів (КНУ, Додаток 17) переміщено у вікно «Опис будівництва» на вкладку «Ціни», а у вікні «Ресурси, Коеф, ОПР…» вкладка «Ресурси» - приховано;
•	 відображенням номеру збірки КП «ІВК» у журналі будов та при відкритті файлів через функцію «Відкрити будівництво» - у нижній частині вікна «Відкрити»;
•	 при відкритті файлу типу ИБД, у нижній частині вікна «Відкрити», відображається в якій кошторисній програмі було створено файл ИБД;
•	 можливістю налаштування друкованої форми документу «Підсумкова відомість ….», на будь якому рівні будівництва, додати текст у назві останньої графи «Країна виробник». 

Збірка КП ІВК 1.920.1111
Оновлення збірки КП ІВК 1.920.0828 до 1.920.1111
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.1111 від 11.11.2024 року Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	 Зміну до «Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг…» відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 03.09.2024 №942. (Додатки 28, 29 та 30 до «Методики..» відповідно до зміни);  
•	 Дані по прогнозному рівню інфляції на 2025–2027 роки, які введено в розрахунок 13-4Р «Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 780 (збірник „Ціноутворення у будівництві” №10, жовтень 2024 р.);
•	 Показники опосередкованої вартості спорудження житла та об'єктів соціального призначення за  регіонами  України  станом  на 01 жовтня 2024 року (Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23 жовтня 2024 року № 1168);
•	 Норму середньомісячної тривалості робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості на 2024 рік при 40-годинному робочому тижні – 174,67 люд.год для розрахунку заробітної плати, з урахуванням терміну дії воєнного стану до 07 лютого 2024 року (збірник „Ціноутворення у будівництві” №11, листопад, 2024 р.);

Доповнено:
•	 можливістю введення, збереження та друку номеру зведеного кошторисного розрахунку -  «Реквізити будівництва» параметр «№ ЗКР»;
•	 функцією відображення лівого нижнього колонтитулу у друкованих формах документів у вигляді лише імені файлу будівництва або повного шляху до файлу будівництва – у вікні попереднього переліку документів, для подальшого друку,   кнопка «Налаштування перегляду», закладка «Параметри документів» вбудовано ознаку для налаштування; 
•	 у пункті меню Довідка – Довідкові матеріали – файл «Вага перегородок з ГКЛ»;
•	 у пункті меню Довідка – Довідкові матеріали – файл «Об'єм колод та пиломатеріалів»;
•	 у пункті меню Довідка – Довідкові матеріали – папку «Додатки до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг» формами документів: Акт приймання наданих інженерно-консультаційних послуг – Додаток 36, Акт приймання наданих послуг зі здійснення технічного нагляду – Додаток 37, Акт приймання наданих послуг інженера-консультанта та послуг зі здійснення технічного нагляду  – Додаток 38 та Додаток 39 - Договірна ціна на надання послуг інженера-консультанта, Договірна ціна на здійснення технічного нагляду, Договірна ціна на надання послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду;
•	 функцією швидкого переходу при роботі з ресурсами на рівні будівництва, об’єкту, кошторису та групи виділених позицій, а саме – на обраному рівні будівництва пункт меню «Ресурси, коеф., ЗВВ, прибуток…», закладка «Ресурси виділених позицій» та в переліку ресурсів обираємо певний ресурс і через пункт меню «Ресурс в позиціях кошторисів» відкриваємо перелік позицій в яких присутній обраний ресурс, де додано пункт меню «Перейти до позиції кошторису»;
•	 для будов за КНУ, в розрахунок 10-1вР «Кошти на надання послуг інженера-консультанта (у разі його залучення)» вбудовано таблицю з показниками  для визначення вартості послуг інженера-консультанта, Додаток 42 до КНУ «Настанова…», з можливістю вибору відповідного показника;
•	 для будов Автодору, в розрахунок 10-3Р «Кошти на надання послуг інженера-консультанта» вбудовано таблицю з показниками  для визначення вартості послуг інженера-консультанта, Додаток 22 до «Методики…», з можливістю вибору відповідного показника;
•	 у розрахунку 12-2дР «Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)» додано окремий рядок для введення коефіцієнту збільшення вартості відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості проектних… робіт…»;
•	 розділ «Шаблони» – формами «Звіт про виконання робіт за контрактом (договором) на об’єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом (договором) на об’єкті будівництва за період», «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт» – Додатки 38, 39 та 40 до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»;
•	 пунктом меню «Довідка»–«Пошук всіх ІВК, які встановлено на комп’ютері». За допомогою цієї функції у окремому вікні буде відображено всі папки ІВК із зазначенням їх місця розташування з можливістю переходу у потрібну папку;
•	 інформацією про номер збірки при відкритті файлу будови. У вікні «Відкрити», при виборі певного файлу будови, у нижній частини наводиться номер збірки ІВК, в якій було збережено саме цю будову.  

Збірка КП ІВК 1.920.0828
Оновлення збірки КП ІВК 1.920.0717 до 1.920.0828
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.0828 від 28.08.2024 року Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	 норму середньомісячної тривалості робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості на 2024 рік при 40-годинному робочому тижні – 173,83 люд.год для розрахунку заробітної плати, з урахуванням терміну дії воєнного стану до 09 листопада 2024 року (збірник „Ціноутворення у будівництві” №8, серпень, 2024 р.);
•	 показники опосередкованої вартості спорудження житла та об'єктів соціального призначення за  регіонами  України  станом  на 01 липня 2024 року (Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 31 липня 2024 року № 764).

Доповнено:
•	 пункт меню Довідка – Довідкові матеріали – папку «Наказ №787 та форми договорів»: Примірна форма договору про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві (послуг інженера-консультанта), Примірна форма договору про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві (послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду), Примірна форма договору про здійснення технічного нагляду у будівництві та Наказ від 06 серпня 2024 року № 787 про їх затвердження;
•	 можливість врахування вартості матеріалів, виробів та комплектів з можливістю заокруглення від 2 до 9 знаків після коми. Опис з налаштування: Довідка – Допоміжна інформація – Налаштування заокруглень ціни матеріалів;
•	 продубльовано функцію «Перенесення будівництва…» з поля І і Д документи до поля П документи та навпаки, у меню меню під правою кнопкою миші на рівні будівництва - «Перенесення …»;  
•	 пункти меню під правою кнопкою миші доповнено піктограмами;
•	 покращено зовнішній вигляд вкладок в екранній формі кошторису.

Збірка КП ІВК 1.920.0717
Оновлення збірки КП ІВК 1.920.0429 до 1.920.0717
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.00717 від 19.07.2024 року Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	 норму середньомісячної тривалості робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості на 2024 рік при 40-годинному робочому тижні – 172,33 люд.год для розрахунку заробітної плати, з урахуванням терміну дії воєнного стану до 11 серпня 2024 року (збірник „Ціноутворення у будівництві” №5, травень, 2024 р.);
•	 показники опосередкованої вартості спорудження житла та об'єктів соціального призначення за  регіонами  України  станом  на 1 квітня 2024 року (Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23 квітня 2024 року № 351);
•	 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):  
	- «Гідроізоляційні роботи з використанням бентонітових матів BPA-CEMtobent CS-Plus та BPA-CEMtobent DS» КНП 37024912-005:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром - ЦГП;
	- «Утеплення будівельних конструкцій та заповнення дерев’яних каркасів огороджувальних конструкцій та перегородок конопляно-вапняним теплоізоляційним матеріалом «Хемпаер Мікс»» КНП 42561819-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром - КПТ;
	- «Ізоляційні , опоряджувальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ KREISEL» КНП 32917949-002:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – РЗЛ2;
	- «Штукатурні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ KREISEL» КНП 32917949-003:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – РЗЛ3;
	- «Відновлення та ремонт бетону та інші ремонтно-будівельні роботи з використанням матеріалів ТМ KREISEL» КНП 32917949-004:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром – РЗЛ4;
 
Доповнено функціями:
•	  створення будівництва, об’єкту, кошторису - Інвесторський, Договірний або Підрядний вид документації, за допомогою єдиного блоку кнопок на панелі швидкого доступу (кнопки білого кольору). Для вибору відображення типу кнопок на панелі швидкого доступу додано у «Параметри» - «Налаштування програми» - «Кнопки створення нових будов, об’єктів, кошторисів»: при налаштуванні «Спільні для І, Д, П» - на панелі кнопок швидкого доступу буде відображено єдиний блок білого кольору, при налаштуванні «Окремі для І, Д, П» - на панелі кнопок швидкого доступу буде відображено два блоки - зеленого кольору для створення будов І та Д документів та жовтого кольору для створення будов П документів (як в попередніх версіях ІВК);
•	  у вікні «Опис кошторису» зміна форми кошторису на будівельні роботи (Додаток 1 до КНУ «Настанова…») на пусконалагоджувальні роботи (Додаток 3 до КНУ «Настанова…») та навпаки;
•	 на всіх рівнях будівництва, у меню «Ресурси, коеф.. ЗВВ, прибуток», закладка «Ресурси виділених позицій», доповнено ознаками для сортування устаткування: «НМ – обладнання, що не монтується», «МІ – меблі та інвентар», «Т – технологічне обладнання» та «Мд – медичне обладнання»;
•	 можливість випуску друкованої форми Договірної ціни за УПВ та акта КБ-2в за УПВ (Додатки 31, 31.1, 31.2 до КНУ «Настанова…») з використанням фізичних одиниць виміру по позиціях;
•	можливість випуску друкованої форми Договірної ціни за УПВ та акта КБ-2в за УПВ (Додатки 31, 31.1, 31.2 до КНУ «Настанова…») у гривнях;
•	 при випуску друкованої форми Договірної ціни за УПВ – розгорнута форма – у розділі ІІ окремими рядками наводяться складові кошторисної вартості устаткування;
•	 імпорт та експорт файлів ІБД редакції 6 (типи файлів: *.ibs, *.idc, *.idp) в головне меню, а саме: панель кнопок основного меню, кнопка «Будівництво», відкривається список меню;
•	 в екранній формі локального кошторису при розрахунку за УПВ додано знак попередження «!» у рядку «Всього по кошторису». Цей знак відображається у випадку, коли спосіб розрахунку ЗВВ прийнято за усередненими показниками, які наведені у відповідних додатках до КНУ «Настанова..», і також  враховано кошти на «Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності» та «ЄП на оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності…», які не враховуються у складі УПВ, але додаються до вартості будівництва. Відображено кошти на «Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності» та «ЄП на оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності…» у розгорнутій друкованій формі Договірної ціни за УПВ;
•	 у екранній формі локального кошторису, у закладці «Ресурси для…» додано рядки з сумарними вартісними показниками «Заробітна плата», «Машини та механізми» та «Матеріали»;
•	 при випуску друкованих форм локальних кошторисів у вікні «Налаштування документа» вбудовано можливість вибору назви документу: або «Локальний кошторис», або «Кошторисний розрахунок»;
•	 для витрат на рівні Глав витрат по будівництву, які задані розрахунком, оптимізовано перелік вихідних параметрів до розрахунку;
•	інші покращення зовнішнього вигляду та інтерфейсу вікон програми.

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.0429 від 29.04.2024 року Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК») враховано:
•	 рівень середньомісячної заробітної плати при визначенні вартості будівництва для розряду складності робіт у будівництві 3,8 згідно з наказом Мінрегіону №196 від 27.07.2018 р. у розмірі 13707,89 грн. (збірник „Ціноутворення у будівництві” №3, лютий, 2024 р.);
•	 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» з урахуванням Зміни № 4, яка  затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.03.2024 року № 243;
•	 усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів - станом на 01.04.2024 р. (збірник „Ціноутворення у будівництві” №4, квітень, 2023 р.);
•	 усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом - станом на 01.04.2024 р. (збірник „Ціноутворення у будівництві” №4, квітень, 2024 р.);
•	 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):  
-	«Безтраншейна заміна трубопроводів методом руйнування» КНП-33437218-001:2024 , у складі нормативної бази ІВК з шифром - ВКТ;
-	«Ізоляційні, опоряджувальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ SILTEK»  КНП 31749934-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром МКТ;
-	«Утримання і ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів» КНП-03359182-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром ШРБ;
•	 згідно зі Зміною № 4 до КНУ «Настанова …» додано «Акт приймання наданих інженерно-консультаційних послуг», Додаток 47, який доступний для друку;
•	 додавання до кошторисів рядків з Класифікатору робіт, з урахуванням Методу вимірювання у цивільному будівництві. При формуванні локальних кошторисів: або на панелі кнопок швидкого доступу – кнопка «К», або через праву клавішу мишки пункт меню – «Додати рядок із Класифікатору робіт» відкриває вікно «Класифікатор видів робіт», яке надає можливість створення рядків у локальному кошторисі. Для ознайомлення з методологією, в програму додано посилання на документ, який прийнято за основу, а саме: панель основного меню, кнопка «Довідка» - посилання на офіційну публікацію CESMM4. Опис роботи з позиціями з Класифікатору робіт додано в «Довідка» - «Допоміжна інформація» - «Особливості розрахунку за Класифікатором робіт»;
•	 середньомісячна тривалість та рівень заробітної плати на поточний період при розрахунку коефіцієнту у зв’язку зі зміною рівня зарплати при визначенні вартості проектних робіт у вікні «Опис проекту».

	Доповнено функціями:
•	  виділення групи позицій у Бібліотеці нормативів. Виділення певної групи - притримуючи клавішу Shift, лівою кнопкою мишки обрати початок та кінець групи чи виділення всіх позицій – або через клавіші Ctrl+A, або через праву кнопку мишки визвати меню та обрати пункт «Виділити всі позиції». Наступний крок - через праву кнопку мишки «Додати … позиції у відібрані» і далі вже додавання до кошторису;
•	 у Бібліотеку індивідуальних нормативів в меню, під праву кнопку мишки, додано пункт «Перемістити позицію до іншого розділу»;
•	 урахування ПДВ 7% для медичного обладнання. Ознака встановлюється у вікні «Ціна ресурсу (обладнання)»;
•	 «Акт приймання / передавання устаткування» при налаштуванні друкованої форми, випуск документу у розгорнутому вигляді;
•	 налаштування ознаки «Суми грн замість тис.грн». Тобто при випуску друкованих форм Договірних цін за УПВ, які наведено у Додатках 31 та 31.2, а також Акт за УПВ, Форма № КБ-2в (УПВ), Додаток 31.1 вартісні показники буде наведено у гривнях. У вікні з переліком документів доступних для перегляду та друку, вибираємо один з вищеназваних документів та у вікнах «Налаштування ДЦ» або «Налаштування Акту КБ-2в» треба встановити відповідну ознаку;
•	 налаштування ознаки «Друкувати шифри позицій». Тобто, при випуску друкованих форм Договірних цін за УПВ, які наведено у Додатках 31 та 31.2, а також Акт за УПВ, Форма № КБ-2в (УПВ), Додаток 31.1. У вікні з переліком документів доступних для перегляду та друку, вибираємо один з вищеназваних документів та у вікнах «Налаштування ДЦ» або «Налаштування Акту КБ-2в» треба встановити відповідну ознаку;
•	 налаштування ознаки «Друкувати з нульовою кількістю» для документів Дефектний акт та Відомість об’ємів;
•	 при експортуванні друкованих форм документів у формат Excel (*.xlsx), Libre Office або Open Office (*.odf) - налаштування формату виведення числових значень або в текстовому вигляді, або у числовому форматі. Ознаку можна встановити у вікні з переліком документів доступних для друку – кнопка «Налаштування перегляду» - вікно «Налаштування документації по замовчуванню» - розділ «Експорт документів». 

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» повідомляє,
що збіркою 1.920.0222 від 22.02.2024 року Комп’ютерної програми
«Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК»)
враховано:
•	 КНУ Зміна № 3 від 02.10.2023 року до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»;
•	 Норму середньомісячної тривалості робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості на 2024 рік при 40-годинному робочому тижні – 170,25 люд.год для розрахунку заробітної плати, з урахуванням терміну дії воєнного стану до 13 травня 2024 року (збірник „Ціноутворення у будівництві” №2, січень, 2024 р.);
•	 Дані про опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України станом на 01.01.2024 року для розрахунку вартості проектно-вишукувальних робіт (наказ Мінінфраструктури від 28.01.2024 № 72);
•	 Дані по прогнозному рівню інфляції на 2024 – 2026 роки, які введено в розрахунок 13-4Р «Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2023 № 1315 (збірник „Ціноутворення у будівництві” №12, грудень 2023 р.);
•	 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, Кошторисні норми підприємств (КНП):  
-	«Улаштування гідроізоляції підземних бетонних та залізобетонних конструкцій із застосуванням ремонтопридатної гідроізоляційної системи із полівінілхлоридних матеріалів» КНП 42039370 - 001 : 2023, у складі нормативної бази ІВК з шифром ЛБР;
-	«Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами комплексним методом «Пер Аарслефф»» КНП 26254117-001:2023, у складі нормативної бази ІВК з шифром ПРФ;
-	«Улаштування поливо-зрошувальних мереж з поліетиленових напірних труб РЕ SDR» КНП 03362123-001:2023, у складі нормативної бази ІВК з шифром ЗБК;
-	«Улаштування фасадних систем скріпленої  теплоізоляції KREISEL» КНП 32917949-001:2023, у складі нормативної бази ІВК з шифром РЗЛ;
-	«Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін з використанням матеріалів ТМ CAPAROL» КНП 02495431-001:2023, у складі нормативної бази ІВК з шифром ПРЛ;
-	«Улаштування фасадної теплоізоляції з використанням матеріалів ТОКАН та опорядження будівельних конструкцій декоративною плиткою SMARTSTONE» КНП 14073675-001:2023, у складі нормативної бази ІВК з шифром ТММ;
-	«Улаштування гідроізоляції з використанням матеріалів ТМ WEBER» КНП 30116163-001:2024, у складі нормативної бази ІВК з шифром ВБР.
•	 Впроваджено функціональну можливість розрахунку вартості будівництва за укрупненими показниками вартості (УПВ) для будов типу Мінрегіонбуд (КНУ). Опис роботи з файлами будов, які розраховуються за УПВ наведено у «Довідка» à «Допоміжна інформація» à «Особливості розрахунку будов за УПВ (КНУ_Мінрегіон)».
•	Додано у «Довідка» à Посилання на нормативні та законодавчі акти.
•	 Додано друковані форми в підсистеми І/Д та П документи:
-	Договірна ціна за укрупненими показниками вартості (Додаток 31 до Настанови (пункт 5.2));
-	Акт приймання виконаних будівельних робіт за укрупненими показниками вартості, Форма № КБ-2в (УПВ) (Додаток 31.1 до Настанови (пункт 6.1));
-	Договірна ціна на проектування та будівництво (Додаток 31.2 до Настанови (пункт 8.4.3));
-	та інші допоміжні друковані форми документів для будов, вартість яких визначається за УПВ.
·	Додано друковані форми Актів приймання/передавання устаткування у підсистемі П документи.
·	Додано друкована форма «Розрахунок заробітної плати», який формується: Дерево будови (будь який рівень) à Заробітна плата à Рядок ТС 1 кнопка «калькулятор».
•	 Додано у «Довідка» à «Довідкові матеріали» à «КНУ Настанова з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН)», з урахуванням Зміни №3.
•	 Додано у «Довідка» à «Довідкові матеріали» à «ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ», форма № 1-кб,
•	 Додано у «Довідка» à «Довідкові матеріали» à папка «Про заробітну плату»: 
-	Наказ 196 та Порядок розрахунку зарплати;
-	Норми тривалості робочого часу;
-	Про продовження строку дії воєнного стану в Україні.
•	 Виведено на панель меню екранної форми локального кошторису кнопки швидкого доступу для позиції / позицій з функціями: 
-	заморозити / розморозити;
-	встановити / зняти мітку;
-	демонтаж (розбирання).
Ці кнопки швидкого доступу дублюють функції у екранній формі локального кошторису (під правою кнопкою миші) для позицій.  
·	Додано кольорову візуалізацію для будов, які є відкритими в полях програми І, Д та П документи:
- червоний колір назви будови – будова містить норми, які втратили чинність;
- зелений колір назви будови – вартість будівництва визначається за УПВ (укрупнений показник вартості).
·	Додано функціональну можливість у екранній формі на рівні Глав витрат, «Витрату» зазначити як «Примітку», тобто рядок стає бузкового кольору та наводиться довідково – не враховується у загальній вартості будівництва. Налаштування друку «Примітки» працює тільки для друкованої форми документа «Зведений кошторисний розрахунок». У інших документах Витрати-Примітки не друкуються.